Спецификация
	Модел
	CS16H-1017
	CS16H-1035

	Система за управление
	BNT-850SF(UF)

	Тип регенерация
	Възходящ поток

	Режим на регенерация
	Дни, календарни дни от седмицата, измервателен уред незабавно ,
Закъснение на измервателния уред, отмяна на дните на MD, отмяна на дните на MI

	
Отстраняване на твърдост
(грамове)

	(@доза сол 48 г/л)
	361
	781

	
	(@доза сол 96 г/л)
	598
	1590 г.

	
	(@доза сол 160 г/л)
	781
	2306

	Размер на резервоара
	10x17
	10x35

	Количество смола (л)

	14
	30

	Капацитет за съхранение на сол (кг)
	24
	64

	Номинален работен поток (m³/H)
	1.1
	2.0

	Дебит на обратното промиване (л/мин)
	7.5
	9.0

	Използвана вода за регенерация (л)
(@ доза сол 96 г/л)

	52
	118

	Размери на продукта (ДxШxВ мм)
	485x342x584
	485x342x1044

	Размер на кашона (ДxШxВ мм)
	554x372x680
	554x372x1140

	Тегло за доставка

	25 кг
	45 кг

	Капацитет на контейнера (40" HQ), бр.)

	508
	249

	ВиК връзки
	Предлагат се фитинги 3/4" или 1"

	Електрически изисквания
	Вход 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz

	
	Изход 12V AC 650mA


	Водоснабдяване
	Общински

	Температура на водата (℃)
	4~43

	Работно налягане (MPa)
	0,21~0,86

	Бележки: 1. Данните за производителността на омекотителя са само за справка, те могат да варират в зависимост от качеството на водата и приложенията.
2. Номиналният работен дебит е базиран на NSF/ANSI Standard 44.
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