Спецификация
	Модел
	CS15H-1015
	CS15H-1035

	Система за управление
	БНТ-850F

	Режим на регенерация
	Незабавно измерване на нивото на измервателния уред, Закъснение на измервателния уред, Отмяна на измервателния уред, Ваканция

	
Отстраняване на твърдост
(грамове)
	(@доза сол 48 г/л)
	321
	801

	
	(@доза сол 96 г/л)
	504
	1259

	
	(@доза сол 160 г/л)
	607
	1517 г.

	Размер на резервоара
	10x15
	10x35

	Количество смола
	10 л
	25 л

	Капацитет за съхранение на сол
	18 кг
	52 кг

	Номинален дебит на услугата
	13 л/м
	33 л/м

	Дебит на обратното промиване
	9 л/м

	Вода, използвана за регенерация
(@96 г/л доза сол)
	46 л
	127 л

	Размери на продукта (ДxШxВ мм)
	501x346x576
	501x346x1086

	Размер на кутията (мм)
	527x362x640
	527x362x1150

	Тегло за доставка
	18,2 кг
	38,6 кг

	Капацитет на контейнера (40" HQ)
	584 бр.
	276 бр.

	ВиК връзки
	Предлагат се фитинги 3/4" или 1"

	Електрически изисквания
	Вход 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz

	
	Изход 12V AC 650mA

	Водоснабдяване
	Общински

	Температура на водата
	4~43 ℃

	Работно налягане
	0,21~0,86 МПа

	Забележки: Данните за производителността на омекотителя са само за справка. Те могат да варират в зависимост от качеството на водата и приложенията.
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