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	CS18H-1015
	CS18H-1035
	CS18H-1044
	CS18H-1135
	CS18H-1144

	Система за управление
	BNT-850SE(UF) Регулиращ вентил

	Тип регенерация
	Поток нагоре

	Режим на регенерация
	Дни, календарни дни от седмицата, незабавно измерване, закъснение на измерване,
отмяна на дните на MD, отмяна на дните на MI

	Стандартен капацитет (96 г/л)
	(@ доза сол 48 г/л)
	309
	781
	980
	963
	1198

	
	(@ доза сол 96 г/л)
	512
	1590 г.
	2014 г.
	1961 г.
	2438

	
	(@ доза сол 192 г/л)
	669
	2306
	2920
	2844
	3536

	Размер на резервоара
	10x15
	10x135
	10x144
	11x35
	11x44

	Количество смола (л)
	12
	30
	38
	37
	46

	Капацитет за съхранение на сол (кг)
	15
	56
	75
	51
	68

	Номинален работен поток (m³/H)
	1.0
	2.0
	2.0
	2.4
	2.4

	Дебит на обратното промиване (л/мин)
	7.5
	9
	9
	11.4
	11.4

	Използвана вода за регенерация (л)
(@ доза сол 96 г/л)
	42
	118
	156
	170
	225

	Размери на продукта (Д×Ш×В мм)
	435x335x550
	435x335x1060
	435x335x1290
	435x335x1060
	435x335x1290

	Размер на кутията (Д×Ш×В мм)
	520x415x690
	520x415x1200
	520x415x1430
	520x415x1200
	520x415x1430

	Капацитет на контейнера (40" HQ, бр.)
	460
	230
	108
	230
	108

	ВиК връзки
	Предлагат се фитинги 3/4” или 1”

	Електрически изисквания
	Вход 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz

	
	Изход 12V AC 650mA

	Водоснабдяване
	Общински

	Температура на водата (℃)
	4 ～ 43

	Работно налягане (MPa)
	0.21～ 0.86

	Бележки: 1. Данните за производителността на омекотителя са само за справка, те могат да варират в зависимост от качеството на водата и приложенията.
2. Номиналният работен дебит е базиран на NSF/ANSI Standard 44.
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